M126nw 如何配置无线的2种方法

**具体方法：**


注意：由于M126nw这个型号的机器无法在控制面板上直接配置无线，所以可以尝试以下2个方法 进行无线设置

**1、 有线网络转无线网络**

**方法**：

1>打印机用网线连接到路由器上，5分钟后打印配置报告，查看上面的IP地址

**配置报告方法：**




A打印机**控制面板** 上 找**设置**（小扳手图标）

B然后按 **左右** 按钮 找**报告**

C 找 **配置报告**

D 点 **ok**即可



2>电脑端打开一个浏览器，然后地址栏输入打印机的ip地址数字部分，回车


点 **网络，**然后选择 **无线配置**，然后**开启**



3> 找到需要连接的**路由器名称（ssid）**



4> 选择它并输入路由器**密码后**点击-**--应用**



5> 拔下网线（有线，无线不能同时使用）

6> 在打印机上观察无线按钮，应该在闪烁，再过一会会常亮，然后打印机上会显示出无线       ip（如果不显示，可以通过打印网络配置页来确认无线ip）

7> 运行光盘，安装时连接方式选择 **无线连接，**软件搜索到**打印机安装**即可**。**

**2、USB转无线方法**

A、安装 **完整版驱动**


B 、选择 **无线连接**



C 、选择 访问**计算机和路由器**， 然后  **下一步**



D 、选择需要连接的 **无线网络名称**



E 、输入 密码 ，然后连上 无线



F 、提示您断开**USB连接，**点**下一步  ，**然后设置 **完成**

