
HP Smart Tank 518&519 如何通过手机设置无线


**※安卓、苹果手机系统操作方法差别不大，此文章使用为苹果手机。**

**操作方法：**

1 将打印机的无线直连打开，等待打印机正常待机后**同时按住取消键和无线键3S**左右，直到电源灯开始闪烁后放手。此操作会将打印机**无线直连（Wi-Fi Direct）信号**恢复成初始化状态。



2 在无线信号中找到HP—Setup的打印机信号，点击连接，初始化信号连接**不需要输入密码**。



3 打开手机浏览器，苹果用自带的Safari就可以，安卓的也可使用自带的浏览器，网址栏内输入192.168.223.1后，可访问进打印机的Web界面。



4 点击**网络**选项进入网络菜单，点击子菜单**无线 （802.11）**，选择**无线设置向导**。



5 之后会有安全提示，点击**是**继续前往，后续可能会提示**此连接非私人连接**，点击**显示详细信息**后点击**访问此网站**。



6 后续会刷新出来路由器列表，选择自己的路由器选择下一步。



7 提示**输入路由器密码**，输入密码击下一步等待连接完成，出现**绿色勾**的界面说明无线已完成，点击**完成按钮。**

