DeskJet Plus 6078&6088 如何通过手机配置无线

**设置方法：**

将打印机开机，等待打印机正常待机后长按打印机**背面的无线键3秒**左右放手。此操作会将打印机**无线直连（Wi-Fi Direct）信号**恢复成初始化状态。




**安卓手机**

1手机上打开**设置菜单—无线/WLAN**，在无线信号中找到**HP Setup 6000**的打印机信号，点击连接，初始化信号连接**不需要**输入密码。如出现提示该网络无法正常联网，请点击**保持连接**/**使用**。



2手机中打开任意网页浏览器后**输入192.168.223.1**进入打印机EWS网页。




3打开打印机设置网页，可以看到关于打印机设置的**安全性提示**，点击确定继续访问。



4进入**打印机EWS设置页面**，选择网络标签页，依次**点击+号**找到**网络—无线（802.11）—无线设置向导**。



5点击无线设置向导，提示**身份验证提示**，需要输入用户名和密码。用户名为小写的**admin**，密码（PIN码）请在**打印机上查看**。



6打印机的登录密码（PIN码）可以在打印机**背后的标签页**上查看，打开机器上盖，在内部**左侧下方**同样有此标签页。



7输入用户名、密码点击确定，登录后进入无线设置向导菜单，点击下一步后在无线网络列表中查找**需要连接的无线网络信号**，选中后点击下一步。



8按提示**输入无线密码**点击下一步，等待无线连接完成，第4步汇总信息查看无线连接已完成，点击**完成按钮**、关闭此页面。

此时查看打印机面板上的**蓝色无线指示灯**应该也是**常亮状态**。手机请断开与打印机信号的连接，重新连接回打印机连接的**无线网络**。



**苹果手机**

1同样方法在无线网络中点击连接**HP** **Setup 6000的打印机信号**，打开网页浏览器后**输入192.168.223.1**进入打印机EWS网页。




2打开打印机设置网页，可以看到关于打印机设置的**安全性提示**，点击确定继续访问会有非私人连接提示，请点击**显示详细信息**。




3点击最下方的**访问此网站**继续访问网页。



4进入**打印机EWS设置页面**，选择网络标签页，依次**点击+号**找到**网络—无线（802.11）—无线设置向导**。



5点击无线设置向导，提示**身份验证提示**，需要输入用户名和密码。用户名为小写的**admin**，密码（PIN码）请在**打印机上查看**。



6打印机的登录密码（PIN码）可以在打印机**背后的标签页**上查看，打开机器上盖，在内部**左侧下方**同样有此标签页。



7输入用户名、密码点击确定，登录后进入无线设置向导菜单，点击下一步后在无线网络列表中查找**需要连接的无线网络信号**，选中后点击下一步。



8按提示**输入无线密码**点击下一步，等待无线连接完成，第4步汇总信息查看无线连接已完成，点击**完成按钮**、关闭此页面。

此时查看打印机面板上的**蓝色无线指示灯**应该也是**常亮状态**。手机请断开与打印机信号的连接，重新连接回打印机连接的**无线网络**。

