108w 如何通过手机设置无线连接

**操作步骤：**

1打印机开机后自动发出一个无线直连（**Wi-Fi Direct**）信号，正常来说如果是新机都是setup信号，这是专门用来设置无线连接的初始化无线直连信号。如果之前打印机已经连接过无线， 无线直连（**Wi-Fi Direct**）信号会变成Direct—XX的名称。



2如果手机搜索到信号为**Direct名称**的信号，请在打印机面板**长按无线键8秒以上**直到**电源灯闪烁**后放手，此Direct信号会恢复成Setup名称的初始化连接信号。



3确定打印机发出的是**Setup信号**后，手机尝试连接设置，如果使用**苹果手机**除本文设置方法外也可以参考**文档：108w 如何通过苹果手机设置无线连接**。

手机上找到**无线（WLAN）**菜单，找到打印机的无线直连（**Wi-Fi Direct**）信号后点击连接，Setup初始化信号连接**不需要密码**。


**PS：请注意注意连接打印机无线直连信号后手机无法通过无线联网，如出现提示无互联网连接属于正常情况。**



4手机中打开任意网页浏览器后**输入192.168.223.1**进入打印机EWS页

**安卓手机**

可能会出现证书过期等提示，请**选择是**后继续访问。



**苹果手机**

提示非私人连接，请点击**显示详细信息**后选择**访问此网站**



5等待网页加载完成



6进入打印机**EWS设置界面**，默认状态只能查看打印机信息、**不能修改**设置。请点击**右上角登录**选项，会弹出登录提示。



7默认账户ID：**admin**、**没有密码**，输入后点击登录



8登录后出现设置选项，点击**设置菜单—网络设置**

9在**左侧网络设置**菜单中发找到**Wi-Fi**选项




10找到Wi-Fi菜单中的**向导设置**




11打开无线设置向导，可以看到打印机搜索到**无线Wi-Fi信号列表**，选择**需要加入的网络**后点击下一步




12输入**无线网络密码**后点击下一步



13确定连接无误后**点击应用**



14提示设置修改成功，点击确定



15打印机成功连接无线网络，可以在**此Wi-Fi界面**查看无线连接的具体信息。之后电脑/手机使用如需参考可以根据**机型、安装驱动、手机等关键字**搜索相关文档。

