
136w&136nw&138pnw 通过手机设置无线连接

**操作步骤：**

1点击面板最**左下角Wi-Fi键**进入无线菜单，点击左右方向键找到**Wi-Fi Direct**按OK进入。



2在无线直连菜单（**Wi-Fi Direct**）中找到**开/关**，确认无线直连功能**打开**后找到**Network密钥**查看连接密码。



3手机上找到**无线（WLAN）**菜单，找到打印机的无线直连（**Wi-Fi Direct**）信号后点击连接，提示输入的密码就是在打印机**面板看到的密码**，密码请注意**区分大小写**。


**PS：请注意注意连接打印机无线直连信号后手机无法通过无线联网，如出现提示无互联网连接属于正常情况。**



4手机中打开任意网页浏览器后**输入192.168.223.1**进入打印机EWS页

**安卓手机**

可能会出现证书过期等提示，请**选择是**后继续访问。



**苹果手机**

提示非私人连接，请点击**显示详细信息**后选择**访问此网站**



5等待网页加载完成



6进入打印机**EWS设置界面**，默认状态只能查看打印机信息、**不能修改**设置。请点击**右上角登录**选项，会弹出登录提示。



7默认账户ID：**admin**、**没有密码**，输入后点击登录



8登录后出现提示是否需要**修改默认账户、密码** 

9**如需修改**请选择是，页面自动跳转到**安全菜单**，修改账户、密码后点击**右下角应用**。



10修改账户、密码后点击**设置菜单—网络设置**（也可以不修改直接点击）



10在**左侧网络设置**菜单中发找到**Wi-Fi**选项




11找到Wi-Fi菜单中的**向导设置**




12打开无线设置向导，可以看到打印机搜索到**无线Wi-Fi信号列表**，选择**需要加入的网络**后点击下一步




13输入**无线网络密码**后点击下一步



14确定连接无误后**点击应用**



15提示设置修改成功，点击确定



16打印机成功连接无线网络，可以在**此Wi-Fi界面**查看无线连接的具体信息。之后电脑/手机使用如需参考可以根据**机型、安装驱动、手机等关键字**搜索相关文档。

