DJ4800系列 安卓手机使用打印机HP Setup信号设置无线

本文中以HP DeskJet 4825为例，所有操作适用于同一系列的所有型号产品（4825、4826、4828、4829、4877）

**操作方法：**

打印机恢复网络方法（识别HP-Setup信号）：打印机电源按钮常亮时，同时按住取消和无线按钮，直到打印机电源按钮闪烁时松手。




1 安卓手机请在应用商店或应用宝里下载**HP Smart**，然后打开下载完成的**HP Smart App**




2 进入HP Smart App后点击**全部接受**，正在连接到HP服务…



3 点击**设置新打印机**，点击**添加打印机**，使用位置数据点击**继续**


4 获取设备的定位信息点击**仅在使用中允许**，点击搜索到的**DeskJet 4800 series信号**以设置此打印机，搜索到Wi-Fi后输入**密码**并点击**继续**

5 正在将打印机连接到Wi-Fi，Wi-Fi连接过程中手机上会提示到打印机上**按打印机上闪烁的“信息”按钮**，以此来完成打印机的无线连接

6 打印机已连接到Wi-Fi点击**继续**，互连打印服务点击**继续**



7 创建或登录HP帐户，以注册打印机和不要错过自动打印机保修界面可选择**跳过保修和帐户激活**，设置完成-开始打印吧界面可点击**跳过打印页面**

8 从其他设备打印界面可选择**不是现在**，至此设置打印机无线连接步骤已全部完成

